1. 运行环境

运行本软件需要安装Microsoft .NET Framework 4.6

下载地址：

<https://dotnet.microsoft.com/download/thank-you/net46>

1. 软件使用
2. Modbus TCP服务默认端口为502

如果需要修改，请打开modbusTcpServer.exe.config并修改节点

<add key="port" value="502"/> 502为需要的端口

1. Modbus TCP服务默认每种寄存器支持的最大寄存器个数10000

如果需要修改，请打开modbusTcpServer.exe.config并修改节点

<add key="maxSize" value="10000"/> 10000为需要的大小

1. Modbus TCP服务默认支持的设备个数为4

如果需要修改，请打开modbusTcpServer.exe.config并修改节点

<add key="maxDeviceId" value="4"/> 4为需要的个数

1. Modbus TCP服务数据默认为自动更新，更新时间间隔为60秒
2. 如果需要关闭自动更新

请打开modbusTcpServer.exe.config并修改节点

<add key="enableAutoUpdate" value="1"/> 1为0

1. 如果需要调整数据更新时间间隔

请打开modbusTcpServer.exe.config并修改节点

<add key="updateInterval" value="60"/> 60为需要时间， 单位为秒

注意事项：

1. 连接Modbus TCP服务时，IP为本程序所在电脑IP， 端口默认为502
2. 如果需要从其他电脑访问Modbus TCP服务， 请先关闭Modbus TCP服务所在电脑的防火墙